Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej

75-108 Koszalin, ul. Kolejowa 4

Koszalin, dnia 27 kwietnia 2026 r.

ZP.1.2026
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Koszalin, Koszalińska Kolej Wąskotorowa (1898 r.): naprawa torowiska kolejowego”.
Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej, jako Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści WZ: 

1. Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie kapitalnym toru.

1) Zakres podstawowy: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie kapitalnym toru w km 14,670-15,107 w zakresie: 

a) wymiany szyn z typu 31 na S42 (materiał wykonawcy) o długości 30m. Szyny należy przewieźć w ramach wykonywanych prac z Koszalina (bocznica normalnotorowa tor nr 6 i 8). Tor należy wykonać z nowych podkładów betonowych z nowym przytwierdzeniem SB lub W14 (należy zastosować rozstaw podkładów 70cm +/-2cm, podkłady stare należy poddać utylizacji), dodatkowo należy zamontować nowe nakrętki, pierścienie Z2, śruby łubkowe, łubki 6-otworowe.  

b) wymiany podsypki na tłuczniową o frakcji 31,5-50mm o grubości 20cm pod podkładem spełniającą wymagania normy, starą należy zutylizować

c) koronie torowiska należy nadać 3% pochylenia w stronę rowu odwadniającego, koronę torowiska należy zagęścić, wymagany moduł odkształcenia wtórnego minimum 40MPa. Wymagane uzyskanie ławy torowiska o szerokości minimum 20cm z każdej strony

d) odtworzenia obustronnego rowów odwodniających na długości naprawianego toru

e) tor po wymianie należy podbić i wyregulować w planie i profilu oraz oprofilować pryzmę podsypki (minimum 20cm pryzmy za podkładem)

Cały zdemontowany materiał stanowi własność Zamawiającego i należy go zdać na lokomotywowni w Koszalinie (ul. Lechicka 54g)

2) Opcja I roboty budowlane polegające na remoncie kapitalnym toru w km 15,107-15,545 w zakresie:

a) wymiany szyn z typu 31 na S42 (materiał wykonawcy) o długości 30m. Szyny należy przewieźć w ramach wykonywanych prac z Koszalina (bocznica normalnotorowa tor nr 6 i 8). Tor należy wykonać z nowych podkładów betonowych z nowym przytwierdzeniem SB lub W14 (należy zastosować rozstaw podkładów 70cm +/-2cm, podkłady stare należy poddać utylizacji), dodatkowo należy zamontować nowe nakrętki, pierścienie Z2, śruby łubkowe, łubki 6-otworowe.  

b) wymiany podsypki na tłuczniową o frakcji 31,5-50mm o grubości 20cm pod podkładem spełniającą wymagania normy, starą należy zutylizować

c) koronie torowiska należy nadać 3% pochylenia w stronę rowu odwadniającego, koronę torowiska należy zagęścić, wymagany moduł odkształcenia wtórnego minimum 40MPa. Wymagane uzyskanie ławy torowiska o szerokości minimum 20cm z każdej strony

d) odtworzenia obustronnego rowów odwodniających na długości naprawianego toru

e) tor po wymianie należy podbić i wyregulować w planie i profilu oraz oprofilować pryzmę podsypki (minimum 20cm pryzmy za podkładem)

Cały zdemontowany materiał stanowi własność Zamawiającego i należy go zdać na lokomotywowni w Koszalinie (ul. Lechicka 54g)

2. Rozdział IV. Termin realizacji zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:
a) termin wykonania zamówienia podstawowego – od dnia 4 maja 2026 r. do dnia 12.06.2026r.
b) termin wykonania zamówienia opcjonalnego – od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji maksymalnie do dnia 30.11.2026 r. 

3. Rozdział VIII. Miejsce i termin składania ofert punkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia 2026 r. do godz. 10.00, w formie:

a) papierowej: na adres Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej, 75-108 Koszalin, ul. Kolejowa 4

b) elektronicznej na adres mailowy –  tmkwsekretariat@gmail.com 
Oferta złożona w  formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Zmienia się załącznik nr 1 – formularz ofertowy

5. Zmienia się załącznik nr 4 – projekt umowy
Pozostałe postanowienia WZ pozostają bez zmian.

Prezes TKKW
(-) Paweł Gajdzica

